TIC300 PRO

技术指标

VolTect™非接触式高压探测低压设置：30 V ac至1500 V ac  
高压设置：1500 V ac至122,000 V ac (使用带电操作杆TIC 410A)  
TIC 410A